Ввод в действие ОУ т/х серии “АРБАТ”

 типа   ALFA-LAVAL   JWP-26-C100

( НА СТОЯНКЕ )

1.При достижении ОУ-ой необходимого значения вакуума ,прикрывать клапан питательной воды до тех пор ,пока в смотровом стекле не окажется минимальный уровень.
2.Полностью открыть паровой клапан подогрева охлаждающей воды ГД .

3. Закрыть клапана входа и выхода забортной воды на высокотемпературный холодильник ГД.
4. На ОУ-ке открыть клапан выхода греющей воды полностью, клапан “батерфляй” входа греющей воды открыть на 4-5 “зубца”.
5.Байпасный клапан греющей воды должен быть открыт полностью.
6.Пустить дистиллатный насос.
7.Температуру греющей воды ГД регулировать количеством питательной воды.
8.При очень низкой температуре забортной воды, питательную воду при помощи шланговых соединений можно пустить через подогреватель охлаждающей воды ДГ для ее подогрева.
9. При таких условиях производительность ОУ-ки  4-6 тонн воды в сутки.  

